**福建中医药大学**

**附属人民医院**

**公开招标文件**

**招标编号：闽人院购后[2023]28号**

**项目名称：技防维保服务**

**采购人：福建中医药大学附属人民医院**

**二0二三年十二月**

**一、公开招标邀请**

福建中医药大学附属人民医院对技防维保服务项目进行院内公开招标采购，现欢迎有能力提供产品的供应商前来提交密封的报价。

1. 公示时间：2023年12月15日至2023年12月21日。
2. 递交投标文件截止时间：2024年1月2日，上午10:00（北京时间）。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

3.评标开始时间：**2024年1月2日，上午10:00（北京时间）。**

4.评标地点：**福建中医药大学附属人民医院6号楼2层后勤处办公室**。

5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院后勤处2办公室，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

**投标文件壹正三副**。

联系人：王先生 0591-83259562（办公室）。

现场勘查联系人：薛女士 15985788659。

**二、供应商须知**

**1.资格标准：**

凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。

**2.采购方式：院内公开招标**

2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用**最低评标价法**进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且评审价最低的原则确定成交供应商。（评审价=维保服务费）

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3成交通知：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示，公示期满无异议后，由采购人向中标供应商授予中标通知书。

2.4签订合同：

2.4.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.4.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

# 2.4.3结算说明：维护保养费及配件费按月结算。院方在收到发票和验收材料（巡查记录表、易损配件验收表等）的20个工作日内以银行转账方式支付上月的费用。

**三、招标项目具体要求**

**1.项目概况：**为确保技防系统设施正常运行，我院拟委托1家具有相关资质的供应商提供技防维保服务。

**2.资质要求：**

2.1具有独立法人资格。

2.2具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且持有主管部门颁发的安全生产许可证。

2.3凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

**3.采购要求：**

3.1本项目维保服务费的招标控制总价为75300元（大写人民币柒万伍仟叁佰元整)。配件的各单项招标控制价见本文件第五点。投标人报价不得超过招标控制总价和易损配件的各单项控制价，否则视为无效投标。

3.2维保内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保内容 | 序号 | 维保内容 |
| 1 | 视频监控系统 | 6 | 入侵报警系统 |
| 2 | 门禁系统 | 7 | 电子巡更系统 |
| 3 | 人脸门禁系统 | 8 | 电脑防盗报警系统 |
| 4 | 人脸轨迹识别系统 | 9 | 安消联动系统 |
| 5 | 可视对讲系统 | 10 | 紧急报警系统 |

备注：维保单位需：

（1）每两周一次对承担维护保养的技防设施进行周巡查，并向医院出具《技防设施周巡查记录》。

（2）每月一次对承担维护保养的技防设施进行月单项检查，并向医院出具《技防设施月单项检查记录》。

（3）每月定时对监控摄像头的时间进行校正调整。

（4）每月对医院技防控制室值班人员或技防安全管理人员进行专业技术指导和培训。

**4.违约责任：**

4.1供应商不能按照协议提供及时的服务，医院有权终止协议，并扣除剩余服务费的10%作为违约金。

4.2供应商在服务过程中欺骗医院，使医院蒙受损失，医院有权终止协议，并扣除全部服务费做违约金，由此造成的损失由供应商承担。

4.3供应商未按照合同要求对医院的技防设施提供服务造成医院损失的，供应商赔偿医院损失并承担由此引起的相关责任。

4.4供应商发现医院技防隐患提出整改意见，并提供方案，如医院拒绝落实，而产生的后果由医院自行负责。

4.5供应商未及时发现技防设施设备损坏，超过两周以上未上报医院，医院有权给予供应商每次500元人民币罚款，可从当月维保服务费中扣除。

5.退出机制：

5.1在接到院方通知后，投标人未能在限定时间内到场累计出现三次的院方有权终止合同。

5.2投标人未按照合同要求对院方的技防设施提供服务的出现二次的院方有权终止合同。

6.本项目签订合同有效期1年。

7.投标人必须提供在经营活动中没有违法记录的书面声明。

8.本项目不接受联合体报价。

**四、投标文件的要求**

**（包含但不限于以下要求）**

**供应商投标文件为一正三副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。**

1.报价表（见附表，报价表放在文件首页）

2.有效期内营业执照复印件（三证合一）；

3.有效期内电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质且持有主管部门颁发的安全生产许可证。

4.代表人及法定代表人的有效身份证复印件；

5.法定代表人授权委托书原件(代表是法定代表人的无需提供)；

6.无违法记录的书面声明；

7.参与本项目日常维保工作的技术人员需持有二级机电工程建造师或以上证书，本项目要求常驻医院技术人员2人；

8.勘察确认书（投标人需来院实地勘察，了解医院技防设施设备系统情况，并提供保卫处确认的勘察证明）。

9.服务承诺，参加投标的公司必须提供主要常用的易损配件（宇视、大华、多嘴猫）制造厂商的原厂售后服务承诺函并承诺按照所提供的维保配件清单的配件进货渠道必须合法，主要配件属于原厂家或原厂家委托有资质的企业生产的正品，其余通用配件必须有资质的合法企业生产的产品，如存在质量问题必须承担由此造成的一切损失。

10.供应商注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；

（2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。

**五、报价表**

（一）维保服务费：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 维保费（元/月） | 总金额（元/年） |
| 1 |  |  |  |
| 备注：本报价含运输费、人工费、税费等一切费用 | | | |

1. 易损配件费：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 系统 | 招标控制价（元） | 报价单价（元） |
| 1 | 霍尼韦尔门禁控制器 | PRO3000 | 门禁 | 1990 |  |
| 2 | 霍尼韦尔主板通信模块 | WINPAR | 门禁 | 744 |  |
| 3 | 霍尼韦尔读卡器 | JT-MCR45-32 | 门禁 | 660 |  |
| 4 | 霍尼韦尔门禁发卡器 | CA-MS-RW | 门禁 | 149 |  |
| 5 | 霍尼韦尔门禁专用电源 | IP-AK2ENC | 门禁 | 225 |  |
| 6 | 泉州宏泰 单门磁力锁 | HT3601 | 门禁 | 334 |  |
| 7 | 泉州宏泰 双门磁力锁 | HT3602 | 门禁 | 446 |  |
| 8 | KOB 开门按钮 | 86 | 门禁 | 20 |  |
| 9 | 微耕门禁专用电源 | 12V10A，12V5A | 门禁 | 205 |  |
| 10 | 微耕单门门禁控制器 | WG2001 | 门禁 | 745 |  |
| 11 | 微耕双门门门禁控制器 | WG2002 | 门禁 | 966 |  |
| 12 | 微耕四门门门禁控制器 | WG2004 | 门禁 | 1518 |  |
| 13 | 微耕主板门禁通信模块器 | WG033 | 门禁 | 168 |  |
| 14 | 微耕读卡器 | WG1060 | 门禁 | 655 |  |
| 15 | 微耕发卡器 | WG1028 | 门禁 | 335 |  |
| 16 | 门禁IC卡 | 定制 | 门禁 | 8 |  |
| 17 | 坚朗闭门器 | WM02405F | 门禁 | 270 |  |
| 18 | 无线开关模块 | 1路 | 门禁 | 88 |  |
| 19 | 无线摇控器 | 个 | 门禁 | 49 |  |
| 20 | 门禁开关专用电源 | 个 | 门禁 | 378 |  |
| 21 | 大华人脸识别主机专用电源 |  | 门禁 | 503 |  |
| 22 | 大华人脸识别主机 |  | 门禁 | 2898 |  |
| 23 | 大华室内对讲分机 |  | 对讲 | 1380 |  |
| 24 | 松佳 1对6对讲主机 | SJ-64KZF-26CIY | 对讲 | 605 |  |
| 25 | 松佳 1对1对讲主机 | SJ-64KQ-CC/IY | 对讲 | 465 |  |
| 26 | 松佳 室内分机 | SJ-98KD-P1CO7/S | 对讲 | 428 |  |
| 27 | 松佳 对讲专用电源 | SJDY-1B-5X | 对讲 | 63 |  |
| 28 | 松佳 门禁信号兼容器 | SJ-808-5A | 对讲 | 75 |  |
| 29 | 松佳对讲主机通信模块 | SJ-3C-A | 对讲 | 144 |  |
| 30 | 松佳对讲室内分机通信模块 | SJ-4K-A | 对讲 | 85 |  |
| 31 | 松佳 信号分支器 | SJFX-4KG-M | 对讲 | 85 |  |
| 32 | 松佳对讲机的按键模块 | SJ-SC-A | 对讲 | 68 |  |
| 33 | 松佳对讲机的可视探头 | SJ-FK-A | 对讲 | 216 |  |
| 34 | 松佳对讲机音频模块 | SJ-FH-A | 对讲 | 70 |  |
| 35 | 无线门铃 | LIN-3B | 对讲 | 98 |  |
| 36 | 新款对讲门口主机 | 809A | 对讲 | 744 |  |
| 37 | 新款对讲室内分机 | 601C | 对讲 | 428 |  |
| 38 | 多机融合集线器 | 四路 | 对讲 | 505 |  |
| 39 | 多机融合集线器 | 六路 | 对讲 | 725 |  |
| 40 | 宇视球型摄像机（网络） | IPC633I-R-X23U-DT | 监控 | 3150 |  |
| 41 | 宇视高清网络全球眼摄像机 | IPC-S632-IR@X25-VG | 监控 | 4810 |  |
| 42 | 宇视高清枪式网络摄像机 | IPC2A3L-IR6 | 监控 | 1050 |  |
| 43 | 宇视高清网络半球摄像机 | IPC3A3L-IR3 | 监控 | 910 |  |
| 44 | 宇视球型摄像机机芯（网络） | HI-Q0-6632-RL | 监控 | 507 |  |
| 45 | 宇视球型摄像机主板（网络） | HI-Q0-6632-B | 监控 | 432 |  |
| 46 | 宇视 视频编码器 | EC2516-HF-W | 监控 | 4017 |  |
| 47 | 宇视 视频解码器 | DC5504-E-DT@V2 | 监控 | 11160 |  |
| 48 | 球型摄像机罩 | PVC | 监控 | 52 |  |
| 49 | 半球摄像机罩 | PVC | 监控 | 22 |  |
| 50 | 通用 枪摄像机支架 | 铝质 | 监控 | 78 |  |
| 51 | 通用 球型摄像机支架 | 铝质 | 监控 | 98 |  |
| 52 | 球型摄像机电源 | AC24V/5A | 监控 | 125 |  |
| 53 | 半球型摄像机电源 | DC12V/2A | 监控 | 49 |  |
| 54 | 星网锐捷 24口POE交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 监控 | 4290 |  |
| 55 | 星网锐捷 48口POE交换机 | RG-NBS3200-48GT4XS-P | 监控 | 8895 |  |
| 56 | 万网博通楼层POE交换机(24口) | P3026-24POE | 监控 | 8236 |  |
| 57 | 万网博通管理控制器POE交换机 | M-5-512 | 监控 | 8638 |  |
| 58 | 万网博通 千兆网络交换机 | S5300-32F-4TF | 监控 | 11899 |  |
| 59 | 华联 单模光纤收发器 | HTB-3100 | 监控 | 398 |  |
| 60 | 华联 多模光纤收发器 | HTA-1002 | 监控 | 402 |  |
| 61 | 星网锐捷 光模块 | SFP单模 | 监控 | 334 |  |
| 62 | 星网锐捷 光模块 | SMP多模 | 监控 | 768 |  |
| 63 | 希捷 监控级硬盘 | 3T | 监控 | 605 |  |
| 64 | 木林森 补光灯 | BGD-02 | 监控 | 108 |  |
| 65 | 木林森 补光灯电源 | 12V/3A | 监控 | 55 |  |
| 66 | 睿易无线网桥 | RG-EST300 | 监控 | 635 |  |
| 67 | H3C交换机 | S5500V2-30F-EI | 监控 | 9499 |  |
| 68 | H3C交换机 | S5120V3 | 监控 | 5538 |  |
| 69 | H3C交换机 | S1850V2-28P | 监控 | 1985 |  |
| 70 | H3C交换机 | S1224F | 监控 | 1396 |  |
| 71 | H3C光模块 | SFP-XG-SX—MM850—D | 监控 | 790 |  |
| 72 | 海康萤石录像机（单系统） | DS-7108N-F1(E) | 监控 | 745 |  |
| 73 | 海康萤石摄像机（单系统） | C1H1 | 监控 | 485 |  |
| 74 | 海康萤石摄像机（单系统） | H3 | 监控 | 585 |  |
| 75 | 监控专用硬盘 | 4T | 监控 | 710 |  |
| 76 | 金仕顿内在卡（单系统） | 64G | 监控 | 84 |  |
| 77 | 金仕顿内在卡（单系统） | 128G | 监控 | 132 |  |
| 78 | 录像机 | NVR-B200-E8 | 监控 | 8384 |  |
| 79 | 6T专用硬盘 | 6T | 监控 | 956 |  |
| 80 | 显示器 | AOC19寸 | 监控 | 885 |  |
| 81 | 大华高清网络半球摄像机 | 400W、星光、POE | 监控 | 660 |  |
| 82 | 大华高清网络枪式摄像机 | 400W、星光、POE、室外防水 | 监控 | 642 |  |
| 83 | 大华高清网络球式摄像机 | 400W、星光、POE、室外防水 | 监控 | 2630 |  |
| 84 | 大华高清网络摄像机电源 | 12V2A | 监控 | 60 |  |
| 85 | 大华高清网络球式摄像机 | 专用电源 | 监控 | 155 |  |
| 86 | 室外防水电箱小号 | 15\*20 | 监控 | 53 |  |
| 87 | 室外防水电箱中号 | 20\*30 | 监控 | 125 |  |
| 88 | 室外防水电箱大号 | 40\*50 | 监控 | 255 |  |
| 89 | 多嘴猫系统语音主机 | HY-T8100+ | 无线紧急报警 | 5543 |  |
| 90 | 多嘴猫系统语音主机-信号接收模块 | JSX-T8100-JA | 无线紧急报警 | 288 |  |
| 91 | 多嘴猫C控制中心主机 | HY-2611CA+ | 无线紧急报警 | 4560 |  |
| 92 | 多嘴猫C控制中心主机信号接收模块 | JSX-2611-JA | 无线紧急报警 | 158 |  |
| 93 | 多嘴猫无线紧急报警信号增强器 | HY-2611D+ | 无线紧急报警 | 456 |  |
| 94 | 多嘴猫无线紧急报警信号发射模块 | JSX-2611-FM | 无线紧急报警 | 177 |  |
| 95 | 多嘴猫监控软件接收机 | HY-SM02+ | 无线紧急报警 | 1783 |  |
| 96 | 多嘴猫监控软件接收机-信号接收模块 | JSX-SM01-FJ | 无线紧急报警 | 158 |  |
| 97 | 多嘴猫无线紧急报警按钮 | HY-2610T+ | 无线紧急报警 | 126 |  |
| 98 | 多嘴猫无线紧急报警按钮专用电池 | C3012 | 无线紧急报警 | 6 |  |
| 99 | 华通无线信号增强器 | HT898A | 入侵报警 | 189 |  |
| 100 | 华通报警探测器 | HT230C | 入侵报警 | 108 |  |
| 101 | 华通无线报警主机 | HT898A | 入侵报警 | 1189 |  |
| 102 | 国标入侵报警喇叭 | 12V,5W | 入侵报警 | 68 |  |
| 103 | 华通入侵报警遥控器 | HT-01 | 入侵报警 | 45 |  |
| 104 | 巡天 巡更棒 | Xg-01 | 巡更系统 | 1452 |  |
| 105 | 巡天 巡更点 | Ic | 巡更系统 | 33 |  |
| 106 | 凯琪盛 电脑防盗报警器 | 一拖二 | 电脑防盗 | 338 |  |
| 107 | 凯琪盛 电脑防盗报警器 | 一拖四 | 电脑防盗 | 453 |  |
| 108 | 凯琪盛 电脑防盗报警遥控器 | 标配 | 电脑防盗 | 48 |  |
| 109 | 银翔 执法记录仪 | DSJ-X3 | 执法记录仪 | 1498 |  |
| 110 | 对讲机 | 宝峰 | 对讲机 | 488 |  |
| 111 | 松下 锂电池 | 5号 | 通用 | 19.9 |  |
| 112 | 电线1 | RVV2\*1.5 | 管材 | 3.72 |  |
| 113 | 电线2 | RVV2\*1.0 | 管材 | 2.6 |  |
| 114 | 电线3 | RVV4\*0.5 | 管材 | 3.85 |  |
| 115 | 电线4 | RVV6\*0.5 | 管材 | 4.85 |  |
| 116 | 视频线 | SYV75-3 | 管材 | 2.4 |  |
| 117 | 超五类网线 | 超五类 | 管材 | 2.85 |  |
| 118 | 六类网线 | 六类 | 管材 | 4.45 |  |
| 119 | 光纤跳线 | ST,SC,FC | 管材 | 14.3 |  |
| 120 | 网络跳线 | 3米 | 管材 | 14.4 |  |
| 121 | 室外单模光缆 | 12芯 | 管材 | 4.2 |  |
| 122 | 室内单模光缆 | 12芯 | 管材 | 3.8 |  |
| 123 | PVC管 | 20mm | 管材 | 3.5 |  |
| 124 | PVC管 | 25mm | 管材 | 4.6 |  |
| 125 | 光纤熔接盒饭小号 | 8芯 | 网络 | 71 |  |
| 126 | 光纤熔接盒饭大号 | 24芯 | 网络 | 182 |  |
| 127 | 光纤熔接8芯 |  | 网络 | 205 |  |
| 128 | 光纤熔接24芯 |  | 网络 | 535 |  |
| 129 | 无线路由器（通用） | 2.4G/5G | 网络 | 334 |  |
| 130 | 台式机4G内存条 | DDR3/DDR4 | 电脑 | 345 |  |
| 131 | 台式机8G内存条 | DDR3/DDR4 | 电脑 | 550 |  |
| 132 | 台式机显卡 | 显存2G | 电脑 | 750 |  |
| 133 | 台式机显卡 | 显存4G | 电脑 | 950 |  |
| 134 | 六角底盒（含86盒/明盒） |  |  | 2 |  |
| 135 | 12V变压器 |  |  | 43 |  |
| 136 | 门禁移机 | 整套设备 |  | 520 |  |
| 137 | 可视对讲移机 | 整套设备 |  | 280 |  |
| 138 | 监控移机 |  |  | 195 |  |
| 备注：以上配件价格含运输费、人工费、税费等费用 | | | | | |

**法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电 传：

网 址：

邮政编码：

**法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：福建中医药大学附属人民医院

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职 务： 职 务：

供应商公章：